**GARDEROBENSCHRÄNKE CABRI 3000Z**  
Türen:  
  
Aus Cabrillant Einscheiben -Sicherheitsglas (ESG)  
nach EN 12150-2. Float 10 mm, ganzflächig emailliert,  
alle Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Eingebohrt die notwendigen Löcher für Band- und  
Schlossbefestigungen.  
  
Boden und Deckel:  
  
Aus Kunststoff, gepresst, grau. So ausgebildet, dass  
unten ein Belüftungsschlitz von Schrankbreite x 25 mm  
entsteht. Obere Belüftung mit Schlitzen 45 x 6 mm.  
Boden mit Schuhauflagerrippen, schräg gestellt mit  
zirka 5% Neigung für Wasserablauf.

Schranktrennboden Z-Form:  
  
Aus Aluminium, grau pulverbeschichtet. Vorne gelocht

damit die Schrankbelüftung gewährleistet ist.

Blechversatz beträgt 20 cm, pro Schrankteil zwei

verschiedene Innenhöhen 75.5 cm und 95.5 cm

Trennwände und Rückwände:  
  
Aus Alublech, rückseitig mit Radius von ca. 30 mm gebogen  
(einfachere Reinigung durch Wegfall der Ecken).  
  
Türbänder:  
  
Aus Al Mg Si Legierung, pressblank, mit 90° Begrenzung.  
Edelstahldrehachse, Nylongleitflächen, kein Schmieren,  
kein Korrodieren.  
  
Türpuffer und Schliessblech:  
  
Aus korrosionsbeständiger Al Mg Si Legierung press-  
blank, mit fest eingeklemmtem Kunststoff-Hohlprofil als  
Anschlagfläche, nicht vorstehend, im Schrankprofil  
integriert.  
  
Kleider- und Bügelhaken:  
  
Pro Abteil ein Bügelhaken für die Aufnahme der Kleider-  
bügel, sowie ein Kleiderhaken, beide aus Aluminium,  
befestigt an horizontal montiertem, farblos eloxierten Rohr.

Diebstahlsicherung:  
  
Spezial-Schlossunterbau mit vorstehendem Lappen,  
der in das vertikale Schrankprofil eingreift. Dies  
verhindert das Aufdrücken des Schlossriegels.  
  
Seitenwandverkleidung der Schränke:  
  
Schrankseitenwände, die sichtbar sind, werden  
mit einer Scheibe Sicherheitsglas, 10 mm stark  
einseitig farbig emailliert, verkleidet.

Die Farbe entspricht der Türfarbe.

Schrankhöhe 180 cm  
Tiefe 50 cm  
Breite 40 cm  
  
Sockel mit oberem Glattstrich bauseits  
  
Alle Schränke vorgerichtet für bauseitiges Ticket-  
oder Pfandschloss von Scheidt + Bachmann oder  
Schulte-Schlagbaum.  
  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente und Schrank-  
körper in Aluminium (DIN 1725) sind 100%  
korrosionsbeständig und umweltfreundlich.  
100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.